## Übersicht und Kurzbeschreibung

1 Spindelflansch 2 Grundanschlag 3 Kupplung 4 Funktionseinheit 5 Spannkopf [Spannelement] |

Das Spannmittel kann sowohl als Durchgangsfutter für die Stangenbearbeitung als auch als Anschlagsfutter eingesetzt werden.

Der Spindelflansch ist auf der Spindel der Maschine montiert.

Das Spannmittel ist über den Zugrohradapter auf das Zugrohr der Werkzeugmaschine aufgeschraubt und mit dem Spindelflansch verschraubt.

Das Spannelement wurde mit einer geeigneten Wechselvorrichtung in das Spannmittel eingesetzt und spannt das zu bearbeitende Werkstück.

Der Werkstückanschlag kann auf den Grundanschlag aufgeschraubt, direkt verschraubt oder als Frontanschlag ausgeführt werden.

Das Spannmittel funktioniert nach dem Axzug-Prinzip.

Das Spannelement führt beim Spannen eine axiale Bewegung in Richtung des Werkstückanschlags aus.

Die bewegliche Kupplung zieht das Spannelement in den feststehenden Konus.

Das Werkstück wird somit fest auf den stehenden Werkstückanschlag gezogen.

Dadurch erhöht sich die Steifigkeit der Aufspannung.

Bei dem Einsatz eines TOPlus premium Spannmittels muss zwingend ein Werkstückanschlag verwendet werden, damit die bestmögliche Rundlaufgenauigkeit erzielt wird.

##

##

Diese Seite als QR-Code