## Einsatz von Schmiermitteln

Um eine einwandfreie Laufleistung der Produkte zu erreichen, vorgeschriebene Schmierstoffe verwenden.

Es darf nur Fett verwendet werden, das den zugrundeliegenden Anforderungen bezüglich Haftung, Druckbeständigkeit und Löslichkeit in Kühlschmiermitteln entspricht. Weiter dürfen sich keine Schmutzpartikel im Fett befinden, da diese einen Lauffehler bewirken, wenn sie zwischen zwei Passungsflächen gelangen. Hierfür werden folgende Schmierstoffe empfohlen:

| Universalfett GP 355 [siehe HAINBUCH Produktkatalog]

Alternativ:

Schmiermittel | Hersteller | Produktbezeichnung
Fett | MicroGleit | GP 355
Klüber | QNB 50
Zeller & Gmelin | DIVINOL SD24440
Bremer & Leguill | RIVOLTA W.A.P.

Tabelle 18: Auswahl Schmiermittel

|  | HINWEIS Fehlfunktion des Produktes durch Kombination unterschiedlicher Fette! Unterschiedliche Fette dürfen nicht miteinander vermischt werden. Vor Einsatz eines anderen Fettes das Produkt komplett reinigen.

Zum Einbringen des Fettes kann eine Kolbenstoßfettpresse verwendet werden. Die Kolbenstoßfettpresse wird mit dem gewählten Fett befüllt, das in das Produkt eingepresst wird. Dazu verfügt die Kolbenstoßfettpresse über ein Spitzmundstück.

##

##

Diese Seite als QR-Code