#### Zu Grundsatz 4:

Bei Bohrbearbeitungen radial zur Werkstückachse treten durch die Vorschubkraft des Werkzeugs Querkräfte auf, welche letztendlich auf das Spannkopf-Spannfutter wirken. Diese Belastung beim Bohren ist als äquivalent zur Schnittkraft beim Drehen zu sehen und muss daher ebenfalls begrenzt werden. Die zulässigen Maximalwerte sind nachfolgender Tabelle zu entnehmen.

Auftretende Vorschubkraft beim Bohren F B [Querkraft]

[Vollbohren, zweischneidiges Werkzeug, Bearbeitungsrichtung 90° quer zur Futterachse]

|  | INFORMATION
|  | aus

Baugröße des Spannkopf-Spannfutters | Bis Futtergesamtlänge L[mm] | F q max[N]
26 | < 120 | 1800
40 | < 125 | 3600
52 | < 125 | 4200
65 | < 140 | 6000
80 | < 140 | 7200
100 | < 160 | 9000
125 | < 200 | 13000

Tabelle 13: Maximal zulässige Querkraft

Bei verlängerten Futterausführungen ist die maximal zulässige Querkraft im Verhältnis der Futterlängen zu reduzieren. Zum Beispiel Baugröße 26 mit L=150mm

##

##

Diese Seite als QR-Code