## Prüfungen

|  | HINWEIS Schwere Beschädigung oder Zerstörung der Werkzeugmaschine und des Werkstückes durch beschädigte, unvollständige oder unsachgemäß montierte Produkte! Nur unbeschädigte und vollständige Produkte sachgemäß montieren. Im Zweifel den Hersteller kontaktieren.

Folgende Punkte vor jeder Montage und / oder vor jeder Inbetriebsetzung der Produkte sicherstellen:

60.Die verwendeten Produkte sind unbeschädigt.

61.Alle Befestigungsschrauben der Produkte sind vorhanden und mit dem richtigen Anzugsdrehmoment angezogen.

62.Alle vorhandenen Gummisegmente der Spannelemente und Anbauteile sind weder eingerissen noch weisen sie poröse Stellen auf.

63.Riffelungen und gerillte Profile dürfen nicht zu stark verrundet sein, da der Reibkoeffizient nicht mehr erreicht wird.

64.Alle Kanten und Laufflächen sind weder ausgebrochen noch weisen diese Verschleißerscheinungen auf.

65.Die eingestellte Drehzahl der Werkzeugmaschine darf die Maximaldrehzahl des Produktes nicht überschreiten. Von allen angegebenen maximalen Drehzahlen der kombinierten Produkte ist immer der niedrigste Wert zu beachten.

66.Die ermittelte Betätigungskraft ist zu beachten, um das Werkstück mit ausreichender Spannkraft zu spannen.

67.Die maximale, auf dem Produkt angegebene Betätigungskraft darf nicht überschritten werden.
Von allen angegebenen maximalen Betätigungskräften der kombinierten Produkte ist immer der niedrigste Wert zu beachten.

68.Alle Montagewerkzeuge sind aus dem Bearbeitungsraum entfernt.

69.Spannmittel und Werkstück sind kompatibel - Spanndurchmesser regelmäßig prüfen.

70.Spannkraftmessung durchführen.

##

##

Diese Seite als QR-Code