## Demontage des Spannelements

A Spannkopf [Spannelement]

Benötigte Sonderhilfsmittel:

71.Wechselvorrichtung

1. Die Maschine wie in Kapitel »Vorbereitung der Maschine für die Demontage« beschrieben, für die nachfolgenden Schritte vorbereiten.

2. Das Spannmittel in Lösestellung bringen.

|  | WARNUNG Schwere Quetschverletzungen durch Hineingreifen in den Kupplungs- / Schlitzbereich des Spannkopfes oder in die Wechselvorrichtung! Während der Betätigung niemals in den Kupplungs- / Schlitzbereich des Spannkopfes oder in die Wechselvorrichtung greifen.

3. Den Spannkopf mit einer geeigneten Wechselvorrichtung aus dem Produkt herausnehmen.

##

##

Diese Seite als QR-Code