## Produkt abschmieren

|  | GEFAHR Schwere Verletzungen durch herausgeschleudertes Werkstück bei mangelhafter Schmierung des Produktes! Der untere Grenzwert der Spannkraft darf niemals unterschritten werden [siehe Kapitel »Spannkraftdiagramm«]. Die Wartungsintervalle sind zwingend einzuhalten [siehe Kapitel »Wartungsplan«].

Die Schmierung erfolgt bei jeder Reinigung, Wartung, jedem Zusammenbau und zusätzlich bei Bedarf.

Das Produkt ist mit Schmiernippeln ausgestattet.

1. Spannelement in das Spannmittel einsetzen [siehe Kapitel »Montage des Spannelements«].

|  | WARNUNG Stoß- und Schnittverletzungen durch Abrutschen beim Schmieren mit einer Kolbenstoßfettpresse! Auf die richtige Positionierung der Kolbenstoßfettpresse achten.

2. Mit Hilfe der Kolbenstoßfettpresse [nicht im Lieferumfang enthalten] Fett über die Schmiernippel einpressen, bis kein Fett mehr zugeführt werden kann.

3. An allen Schmierstellen das austretende, verbrauchte oder überschüssige Fett entfernen und nach den gültigen örtlichen Bestimmungen entsorgen.

4. Nach dem Abschmieren mehrmals den gesamten Hub fahren.

##

##

Diese Seite als QR-Code