## Sicherheit Wartung

|  | WARNUNG Schwere Verletzungen durch herausgeschleuderte Teile bei Spannkraftverlust! Die Wartungs- und Reinigungsintervalle des Produktes sind unbedingt einzuhalten. Eine regelmäßige Überprüfung des Wartungszustandes des Produktes durch statische Spannkraftmessung ist zwingend erforderlich.

|  | VORSICHT Gesundheitsrisiken durch unsachgemäßen Umgang mit Reinigungsmitteln! Gefährdungsvorschriften und Sicherheitsdatenblatt des Herstellers beachten.

|  | INFORMATION In den Einzelteilen des Produktes, den Wechselteilen oder den Spannelementen gegebenenfalls vorhandene Abdrück- / Abziehgewinde verwenden.

##

##

Diese Seite als QR-Code