### Montage eines nicht ausrichtbaren Spindelflansches

1. Die gegebenenfalls notwendigen Anschlagmittel einbringen.

2. Bei einer vertikal hängenden Spindel gegebenenfalls die Montagehilfe anbringen.

|  | INFORMATION Als Positionierung dienen gegebenenfalls der Positionierstein an der Spindel der Maschine und die Positionierbohrung in dem Spindelflansch.

3. Den Spindelflansch auf die Spindel der Maschine aufsetzen. Den Spindelflansch gegebenenfalls dabei über dessen Bohrung auf der Spindel der Maschine positionieren.

4. Die Befestigungsschrauben Spindelflansch einschrauben und diese mit dem vorgeschriebenen Anzugsdrehmoment festziehen [siehe Kapitel »Schraubenanzugsdrehmomente«].

5. Die gegebenenfalls verwendeten Anschlagmittel lösen und entfernen.

6. Die gegebenenfalls verwendete Montagehilfe bei einer vertikal hängenden Spindel entfernen.

7. Den Planlauf an der Prüffläche Planlauf Spindelflansch prüfen [idealerweise ≤ 0,005 mm].

8. Den Rundlauf der Prüffläche Rundlauf Spindelflansch prüfen [idealerweise ≤ 0,005mm].

Wenn der Planlauf und / oder Rundlauf größer ist als der maximal zulässige Wert:

9. Spindelflansch demontieren.

10. Auflagefläche und Passflächen von der Spindel der Maschine und dem Spindelflansch reinigen.

11. Bei einem Grat oder einer leichten Beschädigung die Auflagefläche des Spindelflansches und der Spindel der Maschine leicht mit einem Ölstein abziehen.

12. Spindelflansch erneut montieren.

13. Planlaufprüfung wiederholen.

14. Rundlaufprüfung wiederholen.

##

##

Diese Seite als QR-Code