### Montage der Variante radial geklemmt

|  | INFORMATION Zum Einsetzen / Herausnehmen des Wechselteils in das / aus dem Produkt kann gegebenenfalls eine Griffstange oder ein geeignetes Hilfsmittel verwendet werden.

|  | INFORMATION Beim Einsetzen des Wechselteils auf die korrekte Einbaurichtung des Wechselteils achten, damit die Klemmschraube Wechselteil Variante radial geklemmt in die Nut des Wechselteils eingreifen. Bei der Montage des Grundanschlags muss die geschliffene Seite nach vorne zeigen.

1. Das Wechselteil in das Produkt einsetzen.

2. Die Klemmschrauben Wechselteil hineindrehen und mit dem vorgeschriebenen Anzugsdrehmoment festziehen [siehe Beschriftung].

3. Die gegebenenfalls verwendete Griffstange beziehungsweise das Hilfsmittel lösen und entfernen.

##

##

Diese Seite als QR-Code