#### Zu Grundsatz 2:

Bei dem Einsatz eines Reitstocks ist aufgrund der zusätzlichen Spreizkraft auf das Spannkopf-Spannfutter die zulässige maximale Reitstockkraft begrenzt auf folgende Werte entsprechend der Baugröße des Spannkopf-Spannfutters:

Baugröße des Spannkopf-Spannfutters | F t max [kN]
26 | 2
40 | 4
52 | 6
65 | 8
80 | 8
100 | 8
125 | 8

Tabelle 11: Maximal zulässige Reitstockkraft

|  | HINWEIS Schwerer Sachschaden an Spannmittel und Werkzeugmaschine durch nicht angepasste Kräfte! Die Summe aus eingestellter Reitstockkraft und axialer Spannkraft beim Spannvorgang muss durch die Lösekraft überdrückt werden.

Bei dem Einsatz eines Reitstocks ist durch Verwendung eines Anschlags im Spannkopf-Spannfutter sicherzustellen, dass das Werkstück nicht axial verschoben wird.

##

##

Diese Seite als QR-Code