## Demontage des Produktes

A Spindelflansch

A1 Befestigungsschrauben Spindelflansch

B1 Transportgewinde Spindelflansch

B2 Transportgewinde Spindelflansch

B Funktionseinheit

B1 Befestigungsschrauben Funktionseinheit

B2 Schraubendrehereinsatz mit Zapfenführung

B3 Transportgewinde Funktionseinheit

a Prüffläche Planlauf Spindelflansch

b Prüffläche Rundlauf Spindelflansch

c Prüffläche Rundlauf Funktionseinheit

d Prüffläche Planlauf Funktionseinheit

Benötigte Sonderhilfsmittel:

72.Schraubendrehereinsatz mit Zapfenführung

1. Die Maschine wie in Kapitel »Vorbereitung der Maschine für die Demontage« beschrieben, für die nachfolgenden Schritte vorbereiten.

### Demontage der Funktionseinheit

### Demontage des Spindelflansches

### Demontage des Zugrohradapters

##

##

Diese Seite als QR-Code