## Störungstabelle

Störung | Mögliche Ursache | Fehlerbehebung | Behebung durch
Fehlerhafte Axialhübe im Spannmittel | Verschmutzung der im Kraftfluss befindlichen Bauteile | Spannelement demontieren und reinigen, falls erforderlich das Spannmittel demontieren, zerlegen und reinigen | Fachkraft
Fehlerhafter Zugrohradapter | Rücksprache mit dem Hersteller | Hersteller
Falsche Zugrohrlage | Zugrohrlage überprüfen und mit dem Spannmittel abgleichen | Fachkraft
Spannelement lässt sich nicht ein- / auswechseln | Fehlerhafte Axialhübe im Spannmittel | Siehe Störung »Fehlerhafte Axialhübe im Spannmittel« |
Spannkraft ist zu gering | Werkstück außerhalb der Durchmesserspannweite | Geeignetes Spannelement verwenden | Fachkraft
Axiale Betätigungskraft am Zugrohr zu gering | Maschineneinstellung überprüfen, falls erforderlich korrigieren
Hubbegrenzung durch den Werkstückanschlag | Geeigneten Werkstückanschlag verwenden
Fehlerhafter Schmierzustand | Schmierung des Spannmittels überprüfen, falls erforderlich korrigieren
Spannkraft ist zu hoch | Axiale Betätigungskraft am Zugrohr zu hoch | Maschineneinstellung überprüfen, falls erforderlich korrigieren | Fachkraft
Geometrieabweichung am Werkstück | Rundlauffehler des Spannmittels | Rundlauf des Spannmittels prüfen, falls erforderlich korrigieren | Fachkraft
Planlauffehler des Spannmittels | Planlauf des Spannmittels prüfen, falls erforderlich Auflageflächen reinigen
Verschmutzter Anschlagsbereich | Werkstückanschlag demontieren und Anschlagflächen reinigen
Verschmutzter Kupplungsbereich am Spannelement | Spannelement demontieren; Kupplungsbereich und Spannelement reinigen
Verschmutzter Spannkegel | Spannelement demontieren und Spannkegel reinigen
Formfehler am Werkstück wegen falschem Spannelementtyp | Geeignetes Spannelement verwenden
Elastische Verformung | Spannkraft auf das für das Spannmittel und das Werkstück gültige Maß reduzieren
Material des Werkstücks überprüfen
Abdrücke auf der Spannfläche | Spannkraft ist zu hoch | Spannkraft auf das für das Spannmittel und das Werkstück gültige Maß reduzieren | Fachkraft
Falscher Spannelementtyp | Geeignetes Spannelement verwenden
Verschmutztes Spannelement | Spannelement reinigen
Beschädigtes Spannelement | Spannelement austauschen
Maßdifferenz zwischen Werkstückdurchmesser und Spannbohrung ist zu groß | Spannelement mit passendem Spanndurchmesser verwenden

Tabelle 19: Störungstabelle

##

##

Diese Seite als QR-Code