## Montage des Spannelements

A Spannkopf [Spannelement]

|  | INFORMATION Vor der Montage des Spannelements muss gegebenenfalls das Wechselteil montiert werden, da es ansonsten nicht mehr montiert werden kann.

Benötigte Sonderhilfsmittel:

59.Wechselvorrichtung

1. Die Maschine, wie in Kapitel »Vorbereitung der Maschine für die Montage« beschrieben, für die nachfolgenden Schritte vorbereiten.

2. Das Spannmittel in Lösestellung bringen.

|  | WARNUNG Schwere Quetschverletzungen durch Hineingreifen in den Kupplungs- / Schlitzbereich des Spannkopfes oder in die Wechselvorrichtung! Während der Betätigung niemals in den Kupplungs- / Schlitzbereich des Spannkopfes oder in die Wechselvorrichtung greifen.

3. Den Spannkopf mit einer geeigneten Wechselvorrichtung in das Produkt einsetzen. Dabei müssen die Flächen des Spannkegels im Produkt und am Spannkopf übereinstimmen.

4. Die Wechselvorrichtung lösen und entfernen.

##

##

Diese Seite als QR-Code