## Werkstück

|  | GEFAHR Schwere Verletzungen durch herausgeschleuderte Teile bei unzureichender Werkstückspannung! Niemals die komplette Spannreserve ausnutzen. Nicht den zulässigen maximalen Spannreservehub überschreiten. Die verbleibende Spannreserve muss immer an den vorhandenen Werkstoff des Werkstückes und dessen mögliche Verformungen angepasst werden.

|  | WARNUNG Quetschverletzungen der Hände / Finger beim unsachgemäßen Einlegen des Werkstückes! Hände / Finger nicht zwischen Werkstück und Spannmittel bringen. Niemals in den Spannbereich greifen.

|  | VORSICHT Verbrennungen durch hohe Temperatur des Werkstückes! Automatische Beladung bevorzugen. Folgende Schutzausrüstung ist zusätzlich zur Grundausrüstung zu tragen:

##

##

Diese Seite als QR-Code