## Montage der Wechselteile

A Wechselteil Variante direkt verschraubt

B Wechselteil Variante x-fach axial verschraubt

B1 Befestigungsschrauben Wechselteil Variante x-fach axial verschraubt

C Wechselteil Variante x-fach axial verschraubt Bajonett

C1 Befestigungsschrauben Wechselteil Variante x-fach axial verschraubt Bajonett

D Wechselteil Variante zentral axial verschraubt

D1 Befestigungsschraube Wechselteil Variante zentral axial verschraubt

E Wechselteil Variante radial geklemmt

E1 Klemmschraube Wechselteil Variante radial geklemmt

Die Wechselteile, wie zum Beispiel der Werkstückanschlag, können auf unterschiedliche Arten montiert werden.

|  | Zusätzlich zu dieser Betriebsanleitung muss gegebenenfalls die Betriebsanleitung der zugehörigen Wechselteile gelesen und beachtet werden.

|  | INFORMATION Um das Wechselteil montieren zu können, ist es gegebenenfalls notwendig das Spannelement zuvor zu demontieren.

1. Die Maschine, wie in Kapitel »Vorbereitung der Maschine für die Montage« beschrieben, für die nachfolgenden Schritte vorbereiten.

2. Das Spannmittel in Lösestellung bringen.

|  | INFORMATION Das Wechselteil ist gegebenenfalls positioniert. Als Positionierung dienen zum Beispiel Markierungen oder ein Zylinderstift und eine Bohrung beziehungsweise eine Nut.

### Montage der Variante direkt verschraubt

### Montage der Variante x-fach axial verschraubt

### Montage der Variante x-fach axial verschraubt Bajonett

### Montage der Variante zentral axial verschraubt

### Montage der Variante radial geklemmt

##

##

Diese Seite als QR-Code