### Vierte Grenze [Kräfte]

Die Ermittlung der von außen wirkenden Kräfte auf das Werkstück ist in nachfolgendem Berechnungsansatz erläutert.

Dabei gilt es zu ermitteln, ob

1. die notwendige Spannkraft zur Aufnahme der äußeren Kräfte und Drehmomente durch das Spannmittel aufgebracht werden können.

2. das Spannmittel durch die äußeren Kräfte keinen sichtbaren oder unsichtbaren Schaden nimmt.

Bei den auf den Spannkopf und letztlich auf das Spannfutter wirkenden Kräfte und Momente handelt es sich im Wesentlichen um

a) aufzunehmende Bearbeitungskräfte und –momente

b) die Gewichtskraft des Werkstücks selbst,

c) Zentrifugalkräfte aufgrund des Gewichts des Spannkopfes

d) gegebenenfalls Reitstockkräfte

Grundsätze für die von außen wirkenden Kräfte

|  | WARNUNG Schwere Verletzungen durch Nichterfüllen der Grundsätze für eine sichere Zerspanung! Für eine sichere Zerspanung müssen jederzeit die Grundsätze eingehalten werden.

Folgende Grundsätze sind zu beachten:

| 1. Grundsatz |
| UND |
| 2. Grundsatz |
| UND |
| 3. Grundsatz |
| [Relevant bei Drehbearbeitung beziehungsweise axialer Bohroperation.]
| UND |
| 4. Grundsatz |
| [Relevant bei radialer, auf das Zentrum gerichteter Bohroperation beziehungsweise bei äquivalenter Belastung. Sind radiale Kräfte und die daraus resultierenden Momente nicht auf das Zentrum gerichtet, kann dies über eine Quasi-Schnittkraft außerhalb des Zentrums berücksichtigt werden.]
| UND |
| 5. Grundsatz |
| [Relevant bei radialer, auf das Zentrum gerichteter Bohroperation beziehungsweise bei äquivalenter Belastung. Sind radiale Kräfte und die daraus resultierenden Momente nicht auf das Zentrum gerichtet, kann dies über eine Quasi-Schnittkraft außerhalb des Zentrums berücksichtigt werden.]

Bei diesen Grundsätzen wird davon ausgegangen, dass das Spannkopf-Spannfutter für eine Drehbearbeitung beziehungsweise einer axialen oder radialen Bohrbearbeitung am Werkstück eingesetzt wird. Es ist nicht grundsätzlich ausgeschlossen, das Spannkopf-Spannfutter auch für andere Bearbeitungsaufgaben wie zum Beispiel Umfangsfräsen oder Tauchfräsen einzusetzen. Dabei ist jedoch vom Betreiber sicherzustellen, dass die dabei auftretenden Kräfte und Momente mit den zulässigen äquivalenten Werten einer Dreh-beziehungsweise Bohrbearbeitung verglichen werden, um die Zulässigkeit des Einsatzfalls zu überprüfen.

#### Zu Grundsatz 1:

#### Zu Grundsatz 2:

#### Zu Grundsatz 3:

#### Zu Grundsatz 4:

#### Zu Grundsatz 5:

##

##

Diese Seite als QR-Code