## Ausrichten des Spannmittels mit Prüfkörper

|  | INFORMATION Bei dem Einsatz eines TOPlus premium Spannmittels müssen die nachfolgenden Schritte zwingend mit dem Ausricht-Set durchgeführt und das Spannmittel idealerweise auf ≤ 0,003 mm ausgerichtet werden.

Um die größtmögliche Genauigkeit zu erreichen, muss das Spannmittel am Werkstück ausgerichtet werden. Hierzu kann ein Prüfkörper verwendet werden. Ein Prüfkörper kann ein Prüfring, eine Prüfwelle oder ein Prüfwerkstück [ist an die Werkstückkontur angenähert] sein.

Um das Spannmittel mittels Prüfkörper ausrichten zu können, müssen die Befestigungsschrauben Funktionseinheit frei zugänglich sein.

1. Die Maschine, wie in Kapitel »Vorbereitung der Maschine für die Montage« beschrieben, für die nachfolgenden Schritte vorbereiten.

2. Das für den Prüfkörper passende Spannelement und Wechselteil montieren [siehe Kapitel »Montage des Spannelements« und »Montage der Wechselteile«].

3. Den Prüfkörper spannen.

4. Die Befestigungsschrauben Funktionseinheit einige Umdrehungen lösen ohne diese zu entfernen.

5. Das Spannmittel ausrichten [siehe Ausrichtvorgang aus Kapitel »Montage der Funktionseinheit eines ausrichtbaren Spannmittels«].

6. Sicherstellen, dass die Befestigungsschrauben Funktionseinheit nach dem Ausrichtvorgang wieder mit dem vorgeschriebenen Anzugsdrehmoment festgezogen sind [siehe Kapitel »Schraubenanzugsdrehmomente«].

##

##

Diese Seite als QR-Code