## Weitere Sicherheitshinweise

|  | GEFAHR Schwere Verletzungen durch herausgeschleuderte Werkstücke bei dem Lösen der Spannung im rotierenden Zustand! Die Spannung des Werkstückes niemals im rotierenden Zustand lösen.

|  | WARNUNG Schwere Kopfverletzungen durch das Hineinbeugen in den Arbeitsraum der Maschine! Nur in den Arbeitsraum der Maschine hineinbeugen, wenn sich in diesem keine Schneidwerkzeuge oder spitzen Gegenstände befinden beziehungsweise diese abgedeckt sind. Niemals Körperteile unter potenziell herabfallende Teile im Arbeitsraum der Maschine bringen.

|  | WARNUNG Schwere Verletzungen durch das Erfassen von Körperteilen bei rotierender Spindel der Maschine! Niemals an das Produkt greifen solange die Spindel der Maschine rotiert. Vor Arbeiten am Produkt sicherstellen, dass das Anlaufen der Spindel der Maschine ausgeschlossen ist.

|  | WARNUNG Schwere Verletzungen durch Hineingreifen in Schlitze und Bohrungen! Niemals in Schlitze beziehungsweise Bohrungen greifen.

|  | WARNUNG Schwere Verletzungen durch herabfallende Werkstücke bei dem Lösen der Spannung! Die Spannung des Werkstückes nur lösen, wenn das Werkstück gegen Herabfallen gesichert ist.

|  | WARNUNG Schwere Verletzungen durch die Verwendung beschädigter Produkte beziehungsweise deren Bauteile und Zubehörteile! Produkte beziehungsweise deren Bauteile und Zubehörteile regelmäßig auf sichtbare Beschädigungen prüfen [siehe Kapitel »Prüfungen« und Kapitel »Reinigung«]. Verwendung beschädigter Produkte, deren beschädigter Bauteile und / oder den beschädigten Zubehörteilen ist untersagt. Schaden sofort dem Betreiber melden. Beschädigte Bauteile / Zubehörteile müssen durch originale Ersatzteile / Zubehörteile des Herstellers ausgetauscht werden.

|  | VORSICHT Schnittverletzungen durch scharfe Kanten und Grate bei Abnutzung beziehungsweise mehrmaliger Nacharbeit! Scharfe Kanten und Grate entfernen. Abgenutzte Bauteile bei Bedarf durch originale Ersatzteile des Herstellers austauschen.

|  | HINWEIS Schwerer Sachschaden der Werkzeugmaschine / des Produktes durch herausgeschleuderte Werkstücke bei dem Lösen der Spannung im rotierenden Zustand! Die Spannung des Werkstückes nur im nicht rotierenden Zustand lösen.

|  | HINWEIS Sachschaden durch das Öffnen falscher Schrauben! Die mit Siegellack gesicherten Schrauben dürfen nicht geöffnet werden.

##

##

Diese Seite als QR-Code