#### Zu Grundsatz 3:

Die Schnittkraft bei Drehoperationen kann vor allem bei kurzen Auskraglängen des Werkstücks sehr hohe Werte annehmen, obwohl die Bearbeitung grundsätzlich noch ohne Schlupf oder Aushebeln aus der Spannung möglich wäre. Daher muss auch diese entsprechend der Baugröße des Spannkopf-Spannfutters limitiert werden, um eine Beschädigung des Spannkopf-Spannfutters zu vermeiden.

Baugröße des Spannkopf-Spannfutters | Bis Futtergesamtlänge L[mm] | F c max[N]
26 | < 120 | 1600
40 | < 125 | 3200
52 | < 125 | 3600
65 | < 140 | 5000
80 | < 140 | 6000
100 | < 160 | 8000
125 | < 200 | 12000

Tabelle 12: Maximal zulässige Schnittkraft

Bei verlängerten Futterausführungen ist die maximal zulässige Schnittkraft im Verhältnis der Futterlängen zu reduzieren. Zum Beispiel Baugröße 26 mit L = 150mm

##

##

Diese Seite als QR-Code