### Dritte Grenze [Einspannlänge]

Die Einspannlänge darf nicht kleiner sein als die mindest erforderliche Einspannlänge .

Die Spannkopf-Vorbaulänge L v bleibt dabei vollkommen unberücksichtigt.

| Bei abgesetzten Spannbohrungen [Kopfbohrung] ist ein eventueller Freistich des Spannkopfes bei der Ermittlung der Spannlänge zu berücksichtigen.

WS Werkstück | Die Einspannlänge berechnet sich wie folgt: Generell gilt Des Weiteren gilt zusätzlich:
| [bei Einsatz von Spannköpfen mit glatter Spannbohrung]
| [bei Einsatz von Spannköpfen mit Längs-und Querrillen] Beim Einsatz von Spannköpfen mit einem geschlossenen ersten Stollen gelten davon abweichende Angaben, welche noch höher liegen können. Diese Angaben sind im Bedarfsfall vom Hersteller zu erfragen.
| [bei Einsatz von Spannköpfen mit Z-Riffelung]
| [bei Einsatz von Spannköpfen mit F-Riffelung]

Sollte in der vorliegenden Spannsituationszeichnung eine davon abweichende, kürzere Spannlänge von HAINBUCH vorgesehen sein, wurde diese anhand der ganz spezifischen Randbedingungen dieses Einzelfalls geprüft und für ausreichend befunden.

##

##

Diese Seite als QR-Code