## Spannkraftdiagramm

Das Spannkraftdiagramm weist den zulässigen Bereich aus, in dem sich die radiale Spannkraft in Abhängigkeit der axialen Betätigungskraft bewegen darf.

In dem Spannkraftdiagramm sind die Einflüsse der Reibung und des Spanndurchmessers beinhaltet.

|  | WARNUNG Schwere Verletzungen durch zu geringe Spannkraft! Die gemessenen Werte für die radiale Spannkraft Frad müssen in dem zugelassenen Bereich liegen. Liegen die ermittelten Werte außerhalb des zugelassen Bereiches, ist das Produkt zwingend zu reinigen [siehe Kapitel »Reinigung«] und eine erneute Spannkraftprüfung durchzuführen. Liegen die ermittelten Werte nach erfolgter Reinigung außerhalb des zugelassenen Bereiches ist der Hersteller zu kontaktieren.

### Baugröße 26

### Baugröße 40

### Baugröße 52

### Baugröße 65

### Baugröße 80

### Baugröße 100

##

##

Diese Seite als QR-Code