### Demontage der Funktionseinheit

|  | WARNUNG Schwere Verletzungen durch Unwucht bei unsachgemäßer Montage! Bei der Demontage des Produktes prüfen, dass die Wuchtmarkierung an Spindelflansch und Funktionseinheit noch vorhanden sind. Sind die Wuchtmarkierungen nicht mehr vorhanden, muss das Produkt von der Maschine demontiert und an HAINBUCH geschickt werden.

1. Die gegebenenfalls notwendigen Anschlagmittel einbringen.

2. Bei einer vertikal hängenden Spindel gegebenenfalls die Montagehilfe anbringen.

3. Das Zugrohr der Maschine in die hintere Endlage fahren.

4. Die Befestigungsschrauben Funktionseinheit mit dem Schraubendrehereinsatz mit Zapfenführung lösen und entfernen.

5. Das Zugrohr der Maschine mit der kleinstmöglichen Kraft und Geschwindigkeit [siehe Kapitel »Vorbereitung der Maschine Demontage«] in die vordere Endlage fahren.

|  | INFORMATION Müssen Anschlagmittel verwendet werden, erfolgt das Aufschrauben / Herunterschrauben der Funktionseinheit durch manuelles Drehen des Spindelflansches zusammen mit der Spindel der Maschine.

6. Die Funktionseinheit von dem Zugrohr der Maschine herunterschrauben.

##

##

Diese Seite als QR-Code