### Vorbereitung des Produktes

Das Produkt wird im zusammengebauten Zustand angeliefert.

Für die Montage des Produktes sind folgende vorbereitenden Schritte notwendig.

|  | WARNUNG Schwere Verletzungen durch Unwucht bei unsachgemäßer Montage! Bei der Vorbereitung des Produktes zur Montage auf die Maschine prüfen, dass die Wuchtmarkierung an Spindelflansch und Funktionseinheit vorhanden sind. Sind die Wuchtmarkierungen nicht mehr vorhanden, muss das Produkt an HAINBUCH geschickt werden.

|  | INFORMATION Der Zugrohradapter kann bereits im Spannmittel eingebaut sein. Je nach Geometrie des Zugrohradapters ist es notwendig den Zugrohradapter zu demontieren, um die Funktionseinheit vom Spindelflansch herunternehmen zu können.

1. Den Zugrohradapter gegebenenfalls aus dem Produkt herausschrauben.

2. Die Befestigungsschrauben Funktionseinheit mit dem Schraubendrehereinsatz mit Zapfenführung lösen und entfernen.

|  | INFORMATION Für die Montage der Funktionseinheit auf die Maschine muss bekannt sein, ob das vorliegende Produkt ausrichtbar oder nicht ausrichtbar ist. Die Auftragsbestätigung prüfen. Ist das Spannmittel ausrichtbar, ist ein Vermerk in der Auftragsbestätigung hinterlegt. Und / oder prüfen, ob die Schnittstelle zwischen Spindelflansch und Funktionseinheit Spiel besitzt. Hierzu Spindelflansch und Funktionseinheit zueinander verschieben. Lässt sich die Funktionseinheit im Spindelflansch bewegen, ist das Spannmittel ausrichtbar.

3. Die Funktionseinheit von dem Spindelflansch herunternehmen.

##

##

Diese Seite als QR-Code