## Demontage der Wechselteile

A Wechselteil Variante direkt verschraubt

B Wechselteil Variante x-fach axial verschraubt

B1 Befestigungsschrauben Wechselteil Variante x-fach axial verschraubt

C Wechselteil Variante x-fach axial verschraubt Bajonett

C1 Befestigungsschrauben Wechselteil Variante x-fach axial verschraubt Bajonett

D Wechselteil Variante zentral axial verschraubt

D1 Befestigungsschraube Wechselteil Variante zentral axial verschraubt

E Wechselteil Variante radial geklemmt

E1 Klemmschraube Wechselteil Variante radial geklemmt

Je nach Ausführung der Wechselteile werden diese wie folgt demontiert.

|  | Zusätzlich zu dieser Betriebsanleitung muss gegebenenfalls die Betriebsanleitung der zugehörigen Wechselteile gelesen und beachtet werden.

|  | INFORMATION Um das Wechselteil demontieren zu können, ist es gegebenenfalls notwendig das Spannelement zuvor zu demontieren.

1. Die Maschine wie in Kapitel »Vorbereitung der Maschine für die Demontage« beschrieben, für die nachfolgenden Schritte vorbereiten.

2. Das Spannmittel in Lösestellung bringen.

### Demontage der Variante direkt verschraubt

### Demontage der Variante x-fach axial verschraubt

### Demontage der Variante x-fach axial verschraubt Bajonett

### Demontage der Variante zentral axial verschraubt

### Demontage der Variante radial geklemmt

##

##

Diese Seite als QR-Code