#### Zu Grundsatz 5:

Bei Bohrbearbeitungen radial zur Werkstückachse erzeugt die unter Grundsatz 4 überprüfte Querkraft ein zusätzliches Drehmoment M q auf den Spannkopf beziehungsweise das Spannfutter. Auch dieses Moment darf nicht grenzenlos steigen, ohne dass das Spannkopf-Spannfutter Schaden nimmt, obwohl vielleicht die Spannung das Werkstück trotzdem noch sicher spannen würde. Die nachfolgende Tabelle weist wiederum die zulässigen Maximalwerte aus.

Auftretendes Drehmoment M q durch Einleitung der Querkraft F q

Baugröße des Spannkopf-Spannfutters | Bis Futtergesamtlänge L[mm] | M q max[Nm]
26 | < 120 | 90
40 | < 125 | 180
52 | < 125 | 210
65 | < 140 | 300
80 | < 140 | 360
100 | < 160 | 450
125 | < 200 | 650

Tabelle 14: Maximal zulässiges Moment aufgrund Querkraft

Bei verlängerten Futterausführungen ist das maximal zulässige Moment im Verhältnis der Futterlängen zu reduzieren. Zum Beispiel Baugröße 26 mit L = 150mm

##

##

Diese Seite als QR-Code