## Wuchtgüte

Das Produkt ist werksseitig gewuchtet [Wuchtgüte siehe Kapitel »Allgemeine Angaben«].

|  | GEFAHR Schwere Verletzungen durch herausgeschleuderte Teile bei fehlerhaft gewuchteten Produkten! Nicht rotationssymmetrische Werkstücke dürfen nicht beziehungsweise nur nach Rücksprachen mit dem Hersteller gespannt werden. Am Produkt angebrachte Wuchtschrauben und Wuchtgewichte dürfen keinesfalls entfernt werden.

|  | HINWEIS Sachschaden durch Bearbeitung mit fehlerhaft gewuchteten Produkten! Nicht rotationssymmetrische Werkstücke dürfen nicht beziehungsweise nur nach Rücksprachen mit dem Hersteller gespannt werden. Am Produkt angebrachte Wuchtschrauben und Wuchtgewichte dürfen keinesfalls entfernt werden.

##

##

Diese Seite als QR-Code