## Drehzahl

Das Produkt ist für den rotierenden Einsatz zugelassen.

Die Maximaldrehzahl unter Verwendung von Standard-Spannköpfen ist auf dem Produkt beschriftet [Maximaldrehzahl siehe Kapitel »Allgemeine Angaben«]. Werden Sonder-Spannköpfe eingesetzt, verringert sich die zulässige Maximaldrehzahl [siehe Kapitel »Zulässige Maximaldrehzahl«].

|  | GEFAHR Schwere Verletzungen durch abgeschleuderte Teile bei der unsachgemäßen Kombination mehrerer Produkte! Von allen angegebenen Maximaldrehzahlen der kombinierten Produkte ist immer die niedrigste Maximaldrehzahl einzuhalten.

|  | GEFAHR Schwere Verletzungen durch abgeschleuderte Werkstücke bei fliehkraftbedingtem Spannkraftverlust! Produkt niemals ohne Werkstück in Rotation versetzen. Bei mehreren Spannstellen auf jeder ein passendes Werkstück spannen. Bearbeitungskräfte gegebenenfalls anpassen.

##

##

Diese Seite als QR-Code