## Verwendung

| Das Produkt ist ein Spannmittel, welches ausschließlich für das Spannen eines rotationssymmetrischen Werkstückes zum Zwecke dessen zerspanender Bearbeitung verwendet werden darf.

| Das vorliegende Produkt wurde neben dem generellen Einsatzbereich gegebenenfalls für einen speziellen, dokumentierten Einsatzfall konzipiert und entwickelt [siehe Spannsituationszeichnung oder Auftragsbestätigung]. Anderweitige Einsatzfelder bedürfen einer expliziten Freigabe durch den Hersteller.

DIe

Die in Kapitel »Allgemeine Angaben« angegebenen Daten basieren auf der Verwendung von Standard-Spannköpfen.

Das Spannmittel kann als Anschlagsfutter verwendet werden. Es kann direkt auf dem Grundanschlag angeschlagen werden oder ein Werkstückanschlag montiert werden. Hierzu sind unterschiedliche Anbindungsstellen am Spannmittel vorgesehen.

Das Spannmittel kann als Durchgangsfutter für die Stangenbearbeitung verwendet werden. Hierzu muss der Grundanschlag demontiert werden. Um erhöhte Verschmutzung zu vermeiden kann optional ein Späneschutzring montiert werden.

Mit Hilfe von passenden Adaptionsspannmitteln des Herstellers kann das Spannmittel schnell auf eine andere Aufspannung umgerüstet werden.

##

##

Diese Seite als QR-Code