### Zulässige Maximaldrehzahl

|  | WARNUNG Schwere Verletzungen durch den Bruch des Produktes beim Einsatz eines Spannkopfs mit größer Masse als ein Standard-Spannkopf! Die Maximaldrehzahl gilt unter Verwendung der Standard-Spannköpfe. Bei Verwendung von Spannköpfen mit größerer Masse ist die Drehzahl zu reduzieren.

Die in Kapitel »Allgemeine Angaben« angegebenen Daten basieren auf der Verwendung von Standard-Spannköpfen.

Bei Verwendung von Sonder-Spannköpfen, welche die Masse der Standard-Spannköpfe übersteigen, ist die maximal zulässige Drehzahl im Verhältnis der Spannkopf-Masse zu reduzieren.

Dabei ist die maximale Masse der Standard-Spannköpfe aus Kapitel »Vierte Grenze [Kräfte]« zu entnehmen.

Zum Beispiel Baugröße 65 mit Sonder-Spannkopf-Masse

Bei Verwendung dieses Sonder-Spannkopfes liegt die zulässige Maximaldrehzahl bei .

##

##

Diese Seite als QR-Code